(footprint "SOIC-8" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at -3.705 0 90) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 004404aa-9d03-445a-99e5-8035dfc2c2a3)
  )
  (fp_text value "SOIC-8" (at 0 0) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 55470367-386d-4483-99f3-d32b7356ef20)
  )
  (fp_line (start -2.705 -3.975) (end 2.705 -3.975)
    (stroke (width 0.12) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp d3d8608e-99a6-4728-bb30-dd097c48afd0))
  (fp_line (start -2.705 3.175) (end -2.705 -3.975)
    (stroke (width 0.12) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp 43938fdf-092d-4c45-9c59-0b3bed7c53d6))
  (fp_line (start -1.905 3.975) (end -2.705 3.175)
    (stroke (width 0.12) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp 185e2514-8776-4981-a185-d89d630d1639))
  (fp_line (start 2.705 -3.975) (end 2.705 3.975)
    (stroke (width 0.12) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp 2c0fdbf1-cd5b-49ef-8340-edf3b0cfffa1))
  (fp_line (start 2.705 3.975) (end -1.905 3.975)
    (stroke (width 0.12) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp 21e555e0-31c4-49b1-a831-33a9e92fe84e))
  (fp_line (start -2.46 -3.72) (end 2.46 -3.72)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 9a89ce95-99e4-4e93-b0c6-c936dd01d16c))
  (fp_line (start -2.46 3.72) (end -2.46 -3.72)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp e63ab9d9-7e87-4f74-ab23-62222a70e87b))
  (fp_line (start 2.46 -3.72) (end 2.46 3.72)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 09109851-7eea-46ac-b295-d6440b930371))
  (fp_line (start 2.46 3.72) (end -2.46 3.72)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 040da9d0-f755-4a82-b8cb-10fb5edf0a6b))
  (pad "1" smd roundrect (at -1.905 2.7) (size 0.6 1.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.08333333333)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp a93b9a49-93fe-4bc3-aa9b-5d3bbc92fb22))
  (pad "2" smd roundrect (at -0.635 2.7) (size 0.6 1.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.08333333333)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 7aa182fc-48bd-41eb-a53a-57cf510d7c84))
  (pad "3" smd roundrect (at 0.635 2.7) (size 0.6 1.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.08333333333)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 4caf7192-5d45-458e-b955-bd69f858cc43))
  (pad "4" smd roundrect (at 1.905 2.7) (size 0.6 1.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.08333333333)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 32e16a09-a0b9-4f42-8c8a-67aaa6560b64))
  (pad "5" smd roundrect (at 1.905 -2.7) (size 0.6 1.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.08333333333)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 39a96b81-bbdc-4ac7-b19f-32b9a457deb4))
  (pad "6" smd roundrect (at 0.635 -2.7) (size 0.6 1.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.08333333333)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 887d76e1-9a0d-4dd0-83a5-eeea9696138e))
  (pad "7" smd roundrect (at -0.635 -2.7) (size 0.6 1.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.08333333333)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 81fb7e96-f8e5-4060-856f-e9546965d832))
  (pad "8" smd roundrect (at -1.905 -2.7) (size 0.6 1.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.08333333333)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp a05ca9aa-ee9e-470e-b88b-6575aafdca14))
)
